SERVICE_NAME: Alerter
DISPLAY_NAME: Alerter
通知選取的使用者及電腦系統管理警示。如果停止這個服務，使用系統管理警示的程式將不會收到通知。如果停用這個服務，所有依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: ALG
DISPLAY_NAME: Application Layer Gateway Service
提供網際網路連線共用和 Windows 防火牆的第三方通訊協定插件的支援。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: AppMgmt
DISPLAY_NAME: Application Management
提供指派、發行、以及移除的軟體安裝服務。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: aspnet_state
DISPLAY_NAME: ASP.NET State Service
Provides support for out-of-process session states for ASP.NET. If this service is stopped, out-of-process requests will not be processed. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: atchksrv
DISPLAY_NAME: Intel(R) Active Management Technology System Status Service
Intel(R) Active Management Technology System Status Service - Displays status of Intel(R) Active Management Technology
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: AudioSrv
DISPLAY_NAME: Windows Audio
管理用於 Windows 為主程式的音訊裝置。如果這個服務被停止，音訊裝置和效果將無法正常運作。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	GROUP		  : AudioGroup
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: BITS
DISPLAY_NAME: Background Intelligent Transfer Service
使用閒置網路頻寬於背景轉移檔案。如果服務停止的話，Windows Update 和 MSN Explorer 等功能將無法自動下載程式或其他資訊。如果此服務被停用的話，任何依賴它的服務如果沒有防止失敗的機制，在 BITS 被停用的情況下，利用 IE 直接轉移檔案的話，它們將無法轉移檔案。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Browser
DISPLAY_NAME: Computer Browser
維護網路上更新的電腦清單，並將這個清單提供給做為瀏覽器的電腦。如果停止這個服務，這個清單將不會被更新或維護。如果停用這個服務，所有依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: CiSvc
DISPLAY_NAME: Indexing Service
本機和遠端電腦的索引內容和檔案屬性; 透過彈性的查詢語言提供快速檔案存取。
	TYPE		  : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS  
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: ClipSrv
DISPLAY_NAME: ClipBook
啟用剪貼簿檢視器以儲存資訊並與遠端電腦共用。如果這個服務被停止，剪貼簿檢視器將無法與遠端電腦共用資訊。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: clr_optimization_v2.0.50727_32
DISPLAY_NAME: .NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86
Microsoft .NET Framework NGEN
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: COMSysApp
DISPLAY_NAME: COM+ System Application
管理 COM+ 元件的設定及追蹤。如果停止此服務，大部分的 COM+ 元件將無法適當運作。如果此服務被停用，任何明確依存它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: CryptSvc
DISPLAY_NAME: Cryptographic Services
提供三個管理服務: 確認 Windows 檔案簽章的 [類別目錄資料庫服務]; 從這個電腦新增及移除受信任根憑證授權憑證的 [受保護的根目錄服務]; 以及協助註冊這個電腦以取得憑證的 [金鑰服務]。如果這個服務被停止，這些管理服務將無法正確工作。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: DcomLaunch
DISPLAY_NAME: DCOM Server Process Launcher
為 DCOM 服務提供啟動功能。
	GROUP		  : Event Log
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Dhcp
DISPLAY_NAME: DHCP Client
透過登錄及更新 IP 位址和 DNS 名稱來管理網路設定。
	GROUP		  : TDI
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: dmadmin
DISPLAY_NAME: Logical Disk Manager Administrative Service
設定硬碟磁碟及磁碟區，服務只執行設定程序然後就停止。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: dmserver
DISPLAY_NAME: Logical Disk Manager
偵測及監視新硬碟磁碟，以及傳送磁碟區資訊到邏輯磁碟管理系統管理服務以供設定。如果這個服務被停止，動態磁碟狀態和設定資訊可能會過時。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Dnscache
DISPLAY_NAME: DNS Client
解析並快取這台電腦的網域名稱系統 (DNS) 名稱。如果停止這個服務，這台電腦將無法解析 DNS 名稱並尋找 Active Directory 網域控制站的位置。如果停用這個服務，所有依存於它的服務將無法啟動。
	GROUP		  : TDI
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Dot3svc
DISPLAY_NAME: Wired AutoConfig
此服務在乙太網路介面上執行 IEEE 802.1X 驗證
	GROUP		  : TDI
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: EapHost
DISPLAY_NAME: Extensible Authentication Protocol Service
提供 Windows 用戶端可延伸驗證通訊協定服務
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: ERSvc
DISPLAY_NAME: Error Reporting Service
允許對執行於非標準環境中的服務和應用程式的錯誤報告。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Eventlog
DISPLAY_NAME: Event Log
啟用 Windows 為主的程式和元件所發出的事件訊息可以在事件檢視器中檢視。這個服務不能被停止。
	GROUP		  : Event log
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: EventSystem
DISPLAY_NAME: COM+ Event System
支援「系統事件通知服務 (SENS)」，它可讓事件自動分散到訂閱的 COM 元件。如果服務被停止，SENS 會關閉，並無法提供登入及登出通知。如果此服務被停用，任何明顯依存它的服務都無法啟動。
	GROUP		  : Network
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: FastUserSwitchingCompatibility
DISPLAY_NAME: Fast User Switching Compatibility
在多使用者環境下提供應用程式管理。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: helpsvc
DISPLAY_NAME: Help and Support
讓說明及支援中心能夠在這台電腦上執行。如果這個服務停止，將無法使用說明及支援中心。如果這個服務被停用，它的所有依存服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: HidServ
DISPLAY_NAME: Human Interface Device Access
啟用對人性化介面裝置 (HID) 的通用輸入存取，HID 裝置啟動並維護對這個鍵盤、遠端控制、以及其他多媒體裝置上事先定義的快速鈕的使用。如果這個服務被停止，這個服務控制的快速鈕將不再起作用。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: hkmsvc
DISPLAY_NAME: Health Key and Certificate Management Service
管理狀況良好的憑證和金鑰 (由 NAP 所使用)
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: HTTPFilter
DISPLAY_NAME: HTTP SSL
這個服務使用 Secure Socket Layer (SSL) 為 HTTP 服務執行安全的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS)，如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: ImapiService
DISPLAY_NAME: IMAPI CD-Burning COM Service
使用 Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI) 來管理光碟錄製。如果這個服務被停止，這個電腦將無法錄製光碟。如果這個服務被停用，任何明確地依賴它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: JavaQuickStarterService
DISPLAY_NAME: Java Quick Starter
Prefetches JRE files for faster startup of Java applets and applications
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: lanmanserver
DISPLAY_NAME: Server
透過網路為這台電腦提供檔案、列印、及具名管道的共用。如果停止這個服務，將無法使用這些功能。如果停用這個服務，所有依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: lanmanworkstation
DISPLAY_NAME: Workstation
建立並維護到遠端伺服器的用戶端網路連線。如果停止這個服務，這些連線將無法使用。如果停用這個服務，所有依存於它的服務將無法啟動。
	GROUP		  : NetworkProvider
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: LmHosts
DISPLAY_NAME: TCP/IP NetBIOS Helper
啟用 [NetBIOS over TCP/IP (NetBT)] 服務及 NetBIOS 名稱解析的支援。
	GROUP		  : TDI
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: LMS
DISPLAY_NAME: Intel(R) Active Management Technology Local Management Service
Intel(R) Active Management Technology Local Management Service - Allows applications to access the local Intel(R) Active Management Technology using its locally-available SOAP interfaces.
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: MDM
DISPLAY_NAME: Machine Debug Manager
支援 Visual Studio 本機和遠端偵錯以及指令碼偵錯工具。如果停止這項服務，偵錯工具將無法正常運作。
	TYPE		  : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS  
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Messenger
DISPLAY_NAME: Messenger
在用戶端及伺服器之間傳輸網路傳送及 [Alerter] 服務訊息。這個服務與 Windows Messenger 無關。如果停止這個服務，Alerter 訊息將不會被傳輸。如果停用這個服務，所有依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: mnmsrvc
DISPLAY_NAME: NetMeeting Remote Desktop Sharing
讓經授權的使用者於公司內部網路上使用 NetMeeting 從遠端存取這個電腦，如果這個服務被停止，遠端桌面共用將無法使用，如果這個服務被停用，所有明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS  
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: MSDTC
DISPLAY_NAME: Distributed Transaction Coordinator
協調跨越多個資源管理員的交易，比如資料庫、訊息佇列及檔案系統。如果此服務被停止，這些交易將不會發生。如果服務被停用，任何明顯依存它的服務將無法啟動。
	GROUP		  : MS Transactions
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: MSIServer
DISPLAY_NAME: Windows Installer
新增、修改以及移除以 Windows Installer (*.msi) 封裝提供的應用程式。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: napagent
DISPLAY_NAME: Network Access Protection Agent
允許 Windows 用戶端參與網路存取保護
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: NetDDE
DISPLAY_NAME: Network DDE
為動態資料交換 (DDE) 對在相同或不同電腦上執行的程式提供網路傳輸和安全性。如果這個服務被停止，DDE 傳輸和安全性將無法使用。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	GROUP		  : NetDDEGroup
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: NetDDEdsdm
DISPLAY_NAME: Network DDE DSDM
訊息動態資料交換 (DDE) 網路共用。如果這個服務被停止，DDE 網路共用將無法使用。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。 
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Netlogon
DISPLAY_NAME: Net Logon
支援網域上電腦的帳戶登入事件的 pass-through 驗證。
	GROUP		  : RemoteValidation
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Netman
DISPLAY_NAME: Network Connections
管理在網路和撥號連線資料夾中的物件，您可以在此資料夾中檢視區域網路和遠端連線。
	TYPE		  : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS  
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Nla
DISPLAY_NAME: Network Location Awareness (NLA)
收集並存放網路設定和位置資訊，並且在這個資訊變更時通知應用程式。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: NtLmSsp
DISPLAY_NAME: NT LM Security Support Provider
為沒有使用命名管道傳輸的遠端程序呼叫 (RPC) 程式提供安全性。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: NtmsSvc
DISPLAY_NAME: Removable Storage
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: ose
DISPLAY_NAME: Office Source Engine
儲存用於更新和修復的安裝檔案，而且在下載安裝程式的更新程式及 Watson 錯誤報告時也需要用到它。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: PlugPlay
DISPLAY_NAME: Plug and Play
啟用電腦在沒有或很少的使用者輸入下來識別及適應硬體變更，停止或停用這個服務將導致系統不穩定。
	GROUP		  : PlugPlay
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: PolicyAgent
DISPLAY_NAME: IPSEC Services
管理 IP 安全性原則並啟動 ISAKMP/Oakley (IKE) 及 IP 安全性驅動程式。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: ProtectedStorage
DISPLAY_NAME: Protected Storage
提供受保護的存放區，來儲存私密金鑰這類敏感資料，防止未授權的服務、處理、或使用者進行存取。
	TYPE		  : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS  
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: RasAuto
DISPLAY_NAME: Remote Access Auto Connection Manager
當程式參照到遠端 DNS 或 NetBIOS 名稱或位址時，建立遠端網路的連線。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: RasMan
DISPLAY_NAME: Remote Access Connection Manager
建立網路連線。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: RDSessMgr
DISPLAY_NAME: Remote Desktop Help Session Manager
管理並控制遠端協助。如果此服務停止的話，遠端協助將無法使用。停止此服務之前，請先參閱內容對話方塊中的 [依存性]標籤。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: RemoteAccess
DISPLAY_NAME: Routing and Remote Access
提供連到區域網路及廣域網路的公司的路由服務。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: RemoteRegistry
DISPLAY_NAME: Remote Registry
啟用遠端使用者修改這個電腦上的登錄設定。如果這個服務被停止，登錄只能由這個電腦上的使用者修改。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: rpcapd
DISPLAY_NAME: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental)
Allows to capture traffic on this machine from a remote machine.
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: RpcLocator
DISPLAY_NAME: Remote Procedure Call (RPC) Locator
管理 RPC 名稱服務資料庫。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: RpcSs
DISPLAY_NAME: Remote Procedure Call (RPC)
提供結束點對應程式以及其他 RPC 服務。
	GROUP		  : COM Infrastructure
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: RSVP
DISPLAY_NAME: QoS RSVP
提供網路訊號及區域流量控制安裝功能給可識別 QoS 的程式和控制小程式項。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: SamSs
DISPLAY_NAME: Security Accounts Manager
儲存本機帳戶的安全性資訊。
	GROUP		  : LocalValidation
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: SCardSvr
DISPLAY_NAME: Smart Card
管理這個電腦所讀取智慧卡的存取。如果這個服務被停止，這個電腦將無法讀取智慧卡。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	GROUP		  : SmartCardGroup
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Schedule
DISPLAY_NAME: Task Scheduler
讓使用者能夠在這個電腦上設定和排定自動的工作。如果停止這個服務，這些工作在它們排定的時間時將不會執行。如果停用這個服務，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	GROUP		  : SchedulerGroup
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: seclogon
DISPLAY_NAME: Secondary Logon
啟用在其他認證下的起始程序。如果這個服務被停止，這類的登入存取將無法使用。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS  
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: SENS
DISPLAY_NAME: System Event Notification
追蹤諸如 Windows 登入、網路、和電源事件的系統事件。通知這些事件的 COM+ 事件系統訂閱者。
	GROUP		  : Network
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: SfCtlCom
DISPLAY_NAME: Trend Micro Central Control Component
管理 Trend Micro Internet Security 的所有元件。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: SharedAccess
DISPLAY_NAME: Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)
為您的家用網路或小型辦公室網路提供網路位址轉譯、定址及名稱解析服務和/或防止干擾的服務。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: ShellHWDetection
DISPLAY_NAME: Shell Hardware Detection
為自動播放硬體事件提供通知。
	GROUP		  : ShellSvcGroup
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Spooler
DISPLAY_NAME: Print Spooler
將檔案載入記憶體中以待稍後列印。
	GROUP		  : SpoolerGroup
	TYPE		  : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS  
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: srservice
DISPLAY_NAME: System Restore Service
執行系統還原功能。若要停止服務，從我的電腦->內容，[系統還原] 中關閉系統還原
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: SSDPSRV
DISPLAY_NAME: SSDP Discovery Service
在您的家用網路上啟用通用隨插即用裝置的搜索。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: stisvc
DISPLAY_NAME: Windows Image Acquisition (WIA)
為掃描器和數位相機提供影像擷取服務。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: SwPrv
DISPLAY_NAME: MS Software Shadow Copy Provider
管理磁碟區陰影複製服務所取得的以軟體為主的磁碟區陰影複製。如果停止這個服務，就無法管理以軟體為主的磁碟區陰影複製。如果停用這個服務，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: SysmonLog
DISPLAY_NAME: Performance Logs and Alerts
基於事先設定的排程參數，從本機或遠端電腦收集效能資料，然後將資料寫入記錄或觸發警訊。如果這個服務被停止，將不會收集效能資訊。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: TapiSrv
DISPLAY_NAME: Telephony
為本機電腦上及經由區域網路連接到正在執行此服務的伺服器上，控制電話語音裝置和 IP 為主語音連線的程式，提供電話語音 API (TAPI) 支援。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: TermService
DISPLAY_NAME: Terminal Services
允許多位使用者互動連接到同一部電腦、桌面的顯示器及到遠端電腦的應用程式。遠端桌面的加強 (包含系統管理員的  RD)、快速切換使用者、遠端協助和終端機伺服器。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Themes
DISPLAY_NAME: Themes
提供使用者經驗主題管理。
	GROUP		  : UIGroup
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: TlntSvr
DISPLAY_NAME: Telnet
啟用一個遠端使用者來登入到這台電腦和執行應用程式，以及支援各種 TCP/IP Telnet 用戶端，包含以 UNIX 為基本和以 Windows 為基本的電腦。如果服務停止了，遠端使用者可能無法存取應用程式。如果服務停用了，任何明確地依存於這項服務的其他服務將會啟動失敗。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: TMBMServer
DISPLAY_NAME: Trend Micro Unauthorized Change Prevention Service
Manages the Trend Micro unauthorized change prevention feature
	GROUP		  : ExtendedBase
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1068 (0x42c)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: tmproxy
DISPLAY_NAME: Trend Micro Proxy Service
管理趨勢科技 Proxy。
	TYPE		  : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS  
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: TrkWks
DISPLAY_NAME: Distributed Link Tracking Client
維護電腦中或網路網域不同電腦中 NTFS 檔案間的連結。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: UNS
DISPLAY_NAME: Intel(R) Active Management Technology User Notification Service
Intel(R) Active Management Technology User Notification Service - Updates the Windows Event Log with notifications of pre defined events received from the local Intel(R) Active Management Technology Device.
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: upnphost
DISPLAY_NAME: Universal Plug and Play Device Host
提供主機通用隨插即用裝置的支援。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: UPS
DISPLAY_NAME: Uninterruptible Power Supply
管理連接到這台電腦的不斷電電源供應 (UPS)。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: VSS
DISPLAY_NAME: Volume Shadow Copy
管理及執行用於備份和其他目的的磁碟區陰影複製。如果這個服務被停止，陰影複製將無法用於備份，備份可能會失敗。如果這個服務被停用，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: W32Time
DISPLAY_NAME: Windows Time
維護在網路上所有用戶端及伺服器的資料及時間同步處理。如果這個服務停止，將無法進行日期及時間同步處理。如果這個服務被停用，所有依存的服務都會停止。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: WebClient
DISPLAY_NAME: WebClient
啟用 Windows 為主的程式來建立，存取，以及修改網際網路為主的檔案。如果停止這個服務，這些功能將無法使用。如果停用這個服務，任何明確依存於它的服務將無法啟動。
	GROUP		  : NetworkProvider
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: winmgmt
DISPLAY_NAME: Windows Management Instrumentation
提供公用介面及物件模型，以存取有關作業系統、裝置、應用程式及服務的管理資訊。如果這個服務已停止，大多數的 Windows 軟體將無法正常運作。如果這個服務已停用，所有依存於它的服務都將無法啟動。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: WmdmPmSN
DISPLAY_NAME: Portable Media Serial Number Service
Retrieves the serial number of any portable media player connected to this computer. If this service is stopped, protected content might not be down loaded to the device.
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: Wmi
DISPLAY_NAME: Windows Management Instrumentation Driver Extensions
提供系統管理資訊給予/取自驅動程式。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: WmiApSrv
DISPLAY_NAME: WMI Performance Adapter
提供來自 WMIHiPerf 提供者的效能程式庫資訊。
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: WMPNetworkSvc
DISPLAY_NAME: Windows Media Player Network Sharing Service
與其他網路播放程式和使用通用隨插即用的媒體裝置共用 Windows Media Player 媒體櫃
	TYPE		  : 10 WIN32_OWN_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: wscsvc
DISPLAY_NAME: Security Center
監視系統安全性設定值和組態。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: wuauserv
DISPLAY_NAME: Automatic Updates
執行 Windows 更新的下載和安裝。如果停用此服務，這部電腦將無法使用 Windows Update 網站。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: WudfSvc
DISPLAY_NAME: Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework
Manages user-mode driver host processes
	GROUP		  : PlugPlay
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: WZCSVC
DISPLAY_NAME: Wireless Zero Configuration
為 802.11 介面卡提供自動設定
	GROUP		  : TDI
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 4  RUNNING
			       (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 0  (0x0)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

SERVICE_NAME: xmlprov
DISPLAY_NAME: Network Provisioning Service
在網域基準上為自動網路提供管理 XML 設定檔案。
	TYPE		  : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
	STATE		  : 1  STOPPED
			       (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
	WIN32_EXIT_CODE	  : 1077 (0x435)
	SERVICE_EXIT_CODE : 0  (0x0)
	CHECKPOINT	  : 0x0
	WAIT_HINT	  : 0x0

